附件1

“万兆+AI”园区试点建设指南
	指标类别
	指标要求
	指标类型

	万兆网络设施
	50G-PON覆盖办公楼宇、生产区域、员工宿舍等重点场所
	必选

	
	园区10G-PON 端口（包含10G-EPON、XGS-PON/XGPON）占比不少于90%
	必选

	
	园区内光分配网络设施具备支撑

万兆光网接入能力
	必选

	
	面向万兆接入的FTTH/FTTR在办公、管理、生产等场景试点应用
	必选

	
	第7代无线局域网覆盖高密度办公、物流仓储、生产厂房等典型应用场景。
	必选

	
	园区网络出口实现高速OTN专线连接
	必选

	
	园区内已实现5G网络深度覆盖且开通5G-A功能的5G基站占比（至少应用Redcap、通感一体、三载波聚合等两种以上技术）超过80%
	必选

	
	具备上下行对称接入能力的50G-PON端口覆盖生产区域
	可选

	
	支持“IPv6+”专线业务占比达到50%
	可选

	
	园区内部署万兆以太多速率交换机
	可选

	边缘算力设施
	园区或园区企业部署的智能算力

不少于10PFLOPS
	可选

	
	园区数据中心能效（PUE）不高于1.3
	可选

	万兆+AI业务应用
	实现不少于2种万兆光网与人工智能技术融合应用场景（例如通感一体、模型训练与推理应用、园区安防等）
	必选

	
	园区AI/大模型应用案例数
	可选

	绿色低碳技术应用
	试点应用智能充电桩或光伏储能

发电系统等
	可选

	
	构建园区能耗智能化管理平台
	可选


附件2
“万兆+AI”园区试点建设工作方案

园区名称：                                    
申报单位（公章）：                            

推荐单位（公章）：                            
建设实施期： 202X 年   月 至   202X  年     月                                                                  

申报日期：      年      月      日 

承诺申明

我单位填报的所有材料，均真实、完整，如有不实，愿承担相应的责任。

在不涉及商业机密的情况下，自愿与其他单位分享。

申报单位（公章）：                          
      年      月      日

一、园区基本情况简介

    包括园区主要优势产业，产值情况，主要企业等情况。
二、加快万兆网络（万兆光网、5G/5G-A、以太网等）设施建设方面

三、提升园区网络IPv6水平方面

四、部署高性能算力设施方面

五、推动万兆+AI应用孵化方面

六、试点园区其他新型网络技术方面

七、强化园区网络安全保障方面

八、强化政策支持保障方面

包括地方政府为园区相关网络改造项目提供资金等政策支持；将园区信息通信基础设施纳入国土空间规划及有关专项规划情况；园区内政府机关、企事业单位和公共机构等所属公共设施向通信网络设施建设开放并提供通行便利；园区将信息基础设施纳入建筑物建设规范等相关政策保障举措。

附件3
“万兆+AI”园区试点进展情况报告

（提纲）
建设成效
总结阐述试点总体建设成效。
工作经验
总结阐述“万兆+AI”园区试点中的典型经验做法，包括但不限于解决关键技术重点难点问题的进展成效、采取的技术解决方案、推动应用落地的关键举措等。
存在问题及相关建议
总结阐述试点建设过程中存在的各方面问题、困难及制约因素，以及后续有效推进“万兆+AI”园区试点建设工作的相关建议。
详细进展（每个试点单独填表）

	试点名称
	

	试点目标

完成情况
	对照试点目标（附件1），逐条描述完成情况

	已解决

关键技术问题
	参照试点申请时的拟解决关键技术问题，阐述工作开展情况。

	试点进展
	进展可从以下三方面展开说明：

1. 建设成果

对照试点内容和试点申请时的实施方案安排，阐述试点当前技术验证与场景应用进展。

2. 当前问题

阐述试点过程中面临的相关问题。

3. 后续计划

对照试点内容结合试点申请时的实施方案，进一步细化后续工作计划。 




